Hidroelektrostacijas ģeneratoru iestatījumu protokols

**Asinhronajam ģeneratoram G-1**

 kW *(mehaniski ierobežots ar hidroturbīnu līdz*  *kW)*

1. Sprieguma kontroles aizsardzība.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Releja tips** | **Unostrādes V/U%** | **tnostrādes** |
| tips (sprieguma kontroles relejs) | V /  % | sek. |
| V /  % | sek. |

2. Frekvences kontroles aizsardzība

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Releja tips** | **Fnostrādes Hz** | **tnostrādes** |
| Tips (frekvences aizsardzība) | Hz | sek. |
| Hz | sek. |

3. Ūdens līmeņa regulēšanas bloks.

Ūdens līmeņa regulators, tips: , nostrāde  sek.

4. Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda (aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda)

 Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda -  kW

Pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, drošības grupas C vai Cz, apliecības Nr.

Pārbaudes veicēja tālrunis Paraksts\*

Datums\*

*\*Rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*