

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0101.007 v1**

**Kāša uzgalis VS tapizolatoram, d=25 mm/ Hook nozzle for MV pin insulator, d = 25 mm**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija / General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 0101.007 Kāša uzgalis tapizolatoram, d=25 mm/ Hook nozzle for pin insulator, d = 25mm **[[2]](#footnote-2)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriāla ražotājam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management system requirements (producer of raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija / Documentation** |  |  |  |  |
|  | Oriģināla lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ The Applicant provides user manual in following languages | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Pie materiāla piegādes, sekojošā valodā/ When delivering material, in following language | LV |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:  ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format   * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/  Operating ambient temperature range, ºC | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Pieļaujamā zemākā montāžas temperatūra/ Admissible lowest installation temperature | -20 °C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija / Technical information** |  |  |  |  |
|  | Materiāls plastmasa/ Material plastic | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | d – lielais iekšējais diametrs, mm/ large inner diameter, mm | 25 |  |  |  |
|  | d1 – mazais iekšējais diametrs, mm/ smoler inner diameter, mm | 20 |  |  |  |
|  | D – lielais ārējais diametrs, mm/ larger outer diameter, mm | 30 |  |  |  |
|  | D1 – mazais ārējais diametrs, mm/ smoler outer diameter, mm | 25 |  |  |  |
|  | H – uzgaļa garums, mm/ length of nozzle, mm | 57 |  |  |  |
|  | V – vītņu skaits, gb./ thread count, pcs | 11 |  |  |  |
|  | VS – vītnes solis, mm/ thread step, mm | 5.7 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| d / mm | 25 |
| d1 / mm | 20 |
| D / mm | 30 |
| D1 / mm | 25 |
| H / mm | 57 |
| V / gb | 11 |
| VS / mm | 5.7 |

**Attēlam informatīvs raksturs / Picture is informative**

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)