TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0106.2xx v1

Skava staba piestiprināšanai pie pastaba / Clamp for securing a pole to a stub

| **Nr./ No.** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Notes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pamatinformācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the material/equipment and country of manufacture) | Norādīt informāciju / Specify information  |  |  |  |
|  | 0106.200 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1120mm / 0106.200 Clamp for securing a pole to a stub, L=1120mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0106.201 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1200mm / 0106.201 Clamp for securing a pole to a stub, L=1200mm | Tipa apzīmējums / Type reference |  |  |  |
|  | 0106.202 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1280mm / 0106.202 Clamp for securing a pole to a stub, L=1280mm | Tipa apzīmējums / Type reference |  |  |  |
|  | 0106.203 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1450mm / 0106.203 Clamp for securing a pole to a stub, L=1450mm  | Tipa apzīmējums / Type reference |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt / Specify  |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt / Specify  |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas / Delivery time for technical check of the sample (on request), working days | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 898 Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju mehāniskās īpašības/ LVS EN ISO 898 Mechanical properties of fasteners made of carbone steel and alloy steel | Atbilst/ Compliant  |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība/ EN ISO 14713-1: 2017 Zinc coatings – Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures – Part 1: General principles of design and corrosion resistance | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Materiāla pielietojums atbilstoši standartam LEK13; LEK022/ Application of material in accordance with standard LEK13; LEK022 [[4]](#footnote-4)  | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions and markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Datu lapa sekojošās valodās /Instruction in the following languages | LV vai EN /LV or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību attiecīgiem standartiem / Declarations of compliance with relevant standards | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Konstrukcija / Structure** |   |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Konstrukcijas svars, kg / Weight of the structure, kg  | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Minimālā stiprības klase atbilstoši LVS EN ISO 898/ Minimum mechanical property class according LVS EN ISO 898  | ≥ 5.6 |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 14713-1 Korozijnoturība vides kategorijai ne zemāk kā "C2" un kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/ LVS EN ISO 14713-1 Corrosion resitance for environmental category not less than “C2”, service life not less than “H” | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Izmēri atbilstoši rasējumam Nr.1/ Dimensions according drawing No 1 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 20.1.  | 0106.200 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, /  0106.200 Clamp for securing a pole to a stub, mm  | L=1120 |  |  |  |
| 20.2.  | 0106.201 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba/ 0106.201 Clamp for securing a pole to a stub, mm  | L=1200 |  |  |  |
| 20.3.  | 0106.202 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, / 0106.202 Clamp for securing a pole to a stub, mm  | L=1280 |  |  |  |
| 21. | Izmēri atbilstoši rasējumam Nr.2/ Dimensions according drawing No 2 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 1. 1.
 | 0106.203 Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, / 0106.203 Clamp for securing a pole to a stub, mm  | L=1450 |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija / Mandatory** **complete set** |  |  |  |  |
|  | Skavas komplekti nokomplektēti bez papildus metālapstrādes instrumentu pielietošanas to uzstādīšanai / The clamp sets come complete without the use of metal working tools for their installation | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Komplektācijā ietilpst visas nepieciešamās montāžas detaļas (M16 uzgriežņi, paplāksnes utt.) / The set includes all necessary assembly parts (M16 nuts, washers, etc.) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

**Rasējums Nr.1/ Drawing No 1**



**Rasējums Nr.2/ Drawing No 2**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information (data sheet title and page) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs / Category name and number of the materials assigned by Sadales tīkls AS [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify full type reference of the product (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Piedāvātie materiāli var atšķirties no LEK standartā norādītajiem, nodrošinot standartā noteiktās mehāniskās īpašības un pielietojumu. / The materials offered may differ from those specified in the LEK standard if the mechanical properties and applications specified in the standard are provided. [↑](#footnote-ref-4)