**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0107.010 v1**

**Termonosēdināmā uzlika koka stabam/ Composite thermoplastic heat shrink sleeve for a wooden pole**

| **Nr./****No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija / General information** |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the material/equipment and the country of manufacture) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 0107.010 Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm/ Composite thermoplastic heat shrink sleeve for a wooden pole, d=180-320mm [[2]](#footnote-2)  | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
| **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās /Original instructions for use in the following languages | LV vai EN/LV or EN |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā, (piegādājot produktu), kur iekļauts:/ Instructions for use in Latvian (when supplying the product), which include:- uzglabāšana un transportēšana/ storage and transportation;- nosacījumi, kas garantē noteikto kalpošanas laiku/ conditions guaranteeing the specified service life;- uzstādīšanas (montāžas) vispārējie nosacījumi/ general conditions of installation (assembly);- prasības mehānismiem un aprīkojumam / requirements for mechanisms and equipment;- papildus - nodrošināt noteikto kalpošanas laiku (ja tādas prasības tiek izvirzītas)/ additionally – ensure the specified service life (if such requirements are set) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| **Tehniskā informācija / Technical information** |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Termonosēdināmā uzlika aizsargā koka balstu no puves un koksni noārdošām sēnēm virszemes savienojuma vietā ar pazemi / he heat shrink sleeve protects the wooden pole against rotting and wood-decaying fungi at the surface junction with the underground  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Termonosēdināmās uzlikas materiāls / Material of the heat shrink sleeve | LDPE + citas komponentes/ LDPE + other components |  |  |  |
|  | Termonosēdināmā uzlika pēc termiskās iedarbības blīvi pieguļ koka stabam/ The heat shrink sleeve fits tightly to the wooden pole after exposure to heat  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Piemērota balstiem ar diametru, mm/ Suitable for poles with a diameter of … mm | 180–320 |  |  |  |
|  | Termonosēdināmās uzlikas krāsa/ Colour of the heat shrink sleeve | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | Laika apstākļu (mitruma, UV, augsnes korozijas) izturīgs/ Resistant to weather conditions (moisture, UV and soil corrosion) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Sarukšana tiek nodrošināta ar vienmērīgu, netiešas gāzes liesmu/ Shrinking is provided by an even, indirect gas flame | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Termonosēdināšanas laikā no materiāla neizdalās toksiski vai halogēni izgarojumi / No toxic or halogen vapours are released from the material during heat-shrinking | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāls uzglabājams iekštelpās un ārā/ The material may be stored indoors and outdoors | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Termonosēdināmās uzlikas biezums pirms sarukšanas, mm/ Thickness of the heat shrink sleeve before shrinking, mm | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | Termonosēdināmās uzlikas biezums pēc sarukšanas, mm/ Thickness of the heat shrink sleeve after shrinking, mm | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | Termonosēdināmās uzlikas augstums, mm/ Height of the heat shrink sleeve | 700 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information (data sheet title and page) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs / Category name and number of the materials assigned by Sadales tīkls AS [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)