TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0105.100 v1

Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai/Weak link for bundled cable and pole protection/

| **Nr./ No.** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 0105.100 Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai/ Weak link for bundled cable and pole protection [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Teh. izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request) | Norādīt/Specify |  |  |  |
| **Saistītās tehniskās specifikācijas/ Related technical specifications** |  |  |  |  |
|  | TS 0105.01x v1 Piekarāķis caurejošam stabam/ Suspension hook |  |  |  |  |
|  | TS 2113.00x v1 Zemspreguma piekarspailes, enkurspailes |  |  |  |  |
| **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju transportēšanai, Uzglabāšanai, Montāžai un Ekspluatācijai )/The Applicant provides technical documentation (user manual) for Transportation, Storage, Mounting and Operation | LV  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| **Tehniskie dati / Tehnical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Minimālā trūkšanas slodze starp piekarāķi un piekarspaili/ Minimum release load between hook and suspension clamp | 4kN |  |  |  |
|  | Korpuss / Body | Koroziju izturīgsCorrosion resistant  |  |  |  |
|  | Izmantotais materiāls drošinātājāķa izgatavošanai/ Materiāl used to made the weak link | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Drošinātājāķa diametrs (mm)/ Weak link diameter (mm) | Norādīt/Specify |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Illustrastive Picture**

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information (data sheet title and page) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)