TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0108.1xx v1

Atsaites troses komplekts/ Stay wire set

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0108.100 Atsaites komplekts, troses garums 11m/ Stay wire set, wire rope length 11m [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 0108.101 Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 15m/ Stay wire set with insulator wire rope length 15m | Tipa apzīmējums/type reference |  |  |  |
|  | 0108.102 Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 16.5m/ Stay wire set with insulator wire rope length 16.5m | Tipa apzīmējums/type reference |  |  |  |
|  | Atsaites komplekts sastāv no/ Stay wire set consists of: |  |  |  |  |
| 5.1. | Atsaites trose/ Stay wire | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.2. | Atsaites enkurspaile/ Stay wire tension clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.3. | 15m un 16.5m trosē - kompozītmateriāla izolators augstsprieguma (24kV) elektroietaisēm/ 15m un 16.5m wire rope includes composite insulator for high-voltage (24kV) electric devices | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.4. | Atsaites marķēšanas caurulītes (6 dzeltenas un 6 melnas)/ Marking tubes (6 yellow and 6 black) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.5. | Atsaites fiksējošā plāksne paredzēta stiprināšanai pie koka balsta (2 gab.) vai analogs risinājums, kas pasargā koksnes apvijumu no atsaites bojājuma/ Fixing plate for wire fixing on wooden pole (2 pieces) or analog accessories, that preserves wooden pole from wire damage | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.6. | Atsaites sprādze/ Wire stay clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.7. | Atsaites komplekta elementi ir savstarpēji saderīgi/ All stay wire elements are compatible | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards**[[4]](#footnote-5) |  |  |  |  |
|  | ISO 14713 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Oriģināla lietošanas instrukcija transportēšanai, uzglabāšanai, montāžai un ekspluatācijai sekojošās valodās/ The Applicant provides user manual (technical documentation) for transportation, storage, mounting and operation in following languages | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/  Operating ambient temperature range, ºC | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Korozijnoturība vides kategorijai ne zemāk kā "C2" un kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/  Corrosion resitance for environmental category not less than “C2”, service life not less than “H”,  ISO 14713-1 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites marķējuma kopējais garums, m/ Total lenght of marking tubes, m |  |  |  |  |
|  | 0108.100 Atsaišu troses komplekts, troses garums 11m, augšējā gala sprādze/ Stay wire set, wire rope length 11m, upper stay clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Marķēšanas caurulīšu materiāls ir UV staru izturīgs/ Material of marking tubes is UV resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites trose ražota no korozijiztīga tērauda/ Wire is made of corrosion-resistant steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites troses šķērsgriezums, mm²/ Wire cross section, mm² | 25 |  |  |  |
|  | Atsaites plāksnes materiāls cinkots tērauds/ Fixing plate is made of galvenized steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites troses nomināla slodze, kN/ Stay wire nominal load, kN | 9 |  |  |  |
|  | Atsaites enkurspailes mehāniskā izturība, kN/ Stay wire tension clamp mechanical strength, kN | 9 |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar ražotāja simboliku un izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturers symbolic and manufacturing year | Norādīt/ Specify |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Illustrastive picture**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

   When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) ((<http://www.european-accreditation.org/)>).  
    [↑](#footnote-ref-5)