TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0401.001 v1

Izolējošais pārklājs spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālās tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0401.001 Izolējošais pārklājs spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 61112:2009 Darbs zem sprieguma. Elektrotehniskie pārklāji no izolācijas materiāla (IEC 61112:2009) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Piegādātājs piegādā lietošanas instrukciju atbilstoši 6. punktā norādītā standarta prasībām | LV vai EN |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra atbilstoši 6. punktā norādītajam standartam  | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra atbilstoši 6. punktā norādītajam standartam | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Garums, mm | 800 - 900 |  |  |  |
|  | Platums, mm | 500 - 600 |  |  |  |
|  | Maksimālais materiāla biezums, mm | 2.2 |  |  |  |
|  | Pārklāja marķējums atbilstoši 6. punktā norādītā standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| **Prasības materiālam** |  |  |  |  |
|  | Materiāla dielektriskā klase “0” | Atbilst |  |  |  |
|  | Makromolekulārs materiāls, kas ātri atgriežas sākotnējā stāvoklī un formā pēc būtiskas deformācijas | Norādīt materiālu |  |  |  |
|  | UV staru izturīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | Jānodrošina aizsardzību pret tiešu pieskaršanos zem sprieguma esošām strāvu vadošām daļām | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)