TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0401.009 v1

Paklājs darba vietai, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0401.009 Paklājs darba vietai, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 61111:2009 Darbs zem sprieguma. Elektrotehniskie paklāji no izolācijas materiāla (IEC 61111:2009) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Piegādātājs piegādā lietošanas instrukciju atbilstoši 4. punktā norādītā standarta prasībām | LV vai EN |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra atbilstoši 4. punktā norādītajam standartam | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra atbilstoši 4. punktā norādītajam standartam | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Garums, mm | 900 - 1100 |  |  |  |
|  | Platums, mm | 1800 - 2200 |  |  |  |
|  | Maksimālais materiāla biezums, mm | 6 |  |  |  |
|  | Pārklāja marķējums atbilstoši 4. punktā norādītā standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| **Prasības materiālam** | | |  |  |  |
|  | Materiāla dielektriskā klase “0” | Atbilst |  |  |  |
|  | UV staru izturīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | Izgatavots no augsti kvalitatīva dielektriskā materiāla ar pret slīdes virsmu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)