TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0401.013 v1

Uzlika kopņu spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | 0401.013 Uzlika kopņu spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
| 4. | Atbilstība standartam LVS EN 61229:2003+A1+A2 Maiņstrāvas elektroietaišu aizsargpārsegi darbam zem sprieguma | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 5. | Piegādātājs piegādā lietošanas instrukciju | LV vai EN |  |  |  |
| 6. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 7. | Garums, mm | 450 - 650 |  |  |  |
| 8. | Platums, mm | 45 - 60 |  |  |  |
| 9. | Biezums, mm | 1,2 - 3 |  |  |  |
|  | **Prasības materiālam** |  |  |  |  |
| 10. | UV staru izturīgi | Atbilst |  |  |  |
| 11. | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
| 12. | Jānodrošina aizsardzību pret tiešu pieskaršanos zem sprieguma esošām strāvu vadošām daļām. | Atbilst |  |  |  |
| 13. | Spilgtā krāsā | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 14. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 15. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)