

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0401.1xx v1

Uzgalis izolējošs spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgās prasības** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0401.101 Uzgalis izolējošs 10x75, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0401.102 Uzgalis izolējošs 20x100, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 0401.103 Uzgalis izolējošs 30x120, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 0401.104 Uzgalis izolējošs 40x135, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam  LVS EN 61229:2003+A1+A2 Maiņstrāvas elektroietaišu aizsargpārsegi darbam zem sprieguma | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Uzgaļa 10x75 (p. 2.) garums, mm | 40 - 110 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 10x75 (p. 2.) diametrs iekšējais, mm | 10 - 17 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 20x100 (p. 3.) garums, mm | 100 - 120 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 20x100 (p. 3.) diametrs iekšējais, mm | 18 - 25 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 30x120 (p. 4.) garums, mm | 120 - 160 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 30x120 (p. 4.) diametrs iekšējais, mm | 26 - 35 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 40x135 (p. 5.) garums, mm | 130 - 200 |  |  |  |
|  | Uzgaļa 40x135 (p. 5.) diametrs iekšējais, mm | 36 - 44 |  |  |  |
|  | **Prasības materiālam** |  |  |  |  |
|  | UV staru izturīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | Jānodrošina aizsardzību pret tiešu pieskaršanos zem sprieguma esošām strāvu vadošām daļām. | Atbilst |  |  |  |
|  | Korpuss izgatavots no izturīgas nederformējošas izolācijas | Atbilst |  |  |  |
|  | Augsta berzes pretestība noņemšanas laikā, jebkurā stāvoklī pilnīgi droša saķere | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)