TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0403.013 v1

Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, izolēta, 6mm

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots[[1]](#footnote-1) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0403.013 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, izolēta, 6mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| Standarti | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2936:2014 Assembly tools for screws and nuts -- Hexagon socket screw keys | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: Izolācijai: LVS EN IEC 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| Izmēri | | |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēgas izmērs | 6mm |  |  |  |
|  | Atslēgas roktura garums | 100-150mm |  |  |  |
|  | Atslēgas pagarinājuma garums | ≥50mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atsegums | ≤10 mm |  |  |  |
| Konstrukcija | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija (chrome vanadium) izzolācija atbilstoši LVS EN IEC 60900:2018 | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)