**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0403.2xx v1**

**Gredzenatslēga 12 stūru, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālās tehniskās prasības** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.0403.201 Gredzenatslēga 12 stūru 8 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Nr.0403.202 Gredzenatslēga 12 stūru 10 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 4. | Nr.0403.203 Gredzenatslēga 12 stūru 12 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 5. | Nr.0403.204 Gredzenatslēga 12 stūru 13 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 6. | Nr.0403.205 Gredzenatslēga 12 stūru 14 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 7. | Nr.0403.206 Gredzenatslēga 12 stūru 16 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 8. | Nr.0403.207 Gredzenatslēga 12 stūru 17 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 9. | Nr.0403.208 Gredzenatslēga 12 stūru 18 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 10. | Nr.0403.209 Gredzenatslēga 12 stūru 19 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 11. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
| 12. | Saskaņā ar standarta LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 13. | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
| 14. | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formāts,• izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix• ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā,• attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 15. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 16. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 17. | Izgatavots no Hroma-vanādija tērauda ar hroma pārklājumu | Apstiprināt |  |  |  |
| 18. | Izolācija saskaņā ar standartu (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Apstiprināt |  |  |  |
| 19. | Marķējums atbilstoši standarta prasībām (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Apstiprināt |  |  |  |
| 20. | Divpadsmit stūru gredzenveida darba virsma | Apstiprināt |  |  |  |
| 21. | Darba virsma paredzēta uzgriežņiem, mm | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 |  |  |  |
| 22. | Atslēgas garums, mm | 140 - 220 |  |  |  |
| 23. | Pagarinājums - dziļums | 18 - 35 |  |  |  |

Attēls Nr. 1

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)