TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0403.3xx v1

**Seškanšu atslēga HEX, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.0403.301 Seškanšu atslēga HEX 4 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Nr.0403.302 Seškanšu atslēga HEX 5 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 4. | Nr.0403.303 Seškanšu atslēga HEX6 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 5. | Nr.0403.304 Seškanšu atslēga HEX 8 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 6. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt informāciju |  |  |  |
| **Standarts** | |  |  |  |  |
| 7. | Saskaņā ar standarta LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
| 8. | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
| 9. | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām:  • .jpg formāts,  • izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix  • ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā,  • attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | |  |  |  |  |
| 10. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 11. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
| 12. | Izgatavots no Hroma-vanādija tērauda ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
| 13. | Izolācija saskaņā ar standartu (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Atbilst |  |  |  |
| 14. | Marķējums atbilstoši standarta prasībām (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Atbilst |  |  |  |
| 15. | Darba virsma | Seškanšu |  |  |  |
| 16. | Seškantes izmēri, mm | 4, 5, 6, 8 |  |  |  |
| 17. | Pievienojums, collās | 1/2 |  |  |  |
| 18. | Atslēgas garums, mm | 140 - 220 |  |  |  |
| 19. | Pagarinājums – dziļums, mm | 90 - 150 |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)