TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0403.5xx v1

**Muciņa 12 stūru pagarinātā, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.0403.501 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 10 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Nr.0403.502 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 12 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 4. | Nr.0403.503 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 13 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 5. | Nr.0403.504 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 14 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 6. | Nr.0403.505 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 17 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 7. | Nr.0403.406 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 19 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 8. | Nr.0403.407 Muciņa 12 stūru pagarinātā, 21 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 9. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
| 10. | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 11. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| 12. | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām:  • .jpg formāts,  • izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix  • ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā,  • attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 13. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 14. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 15. | Izgatavots no Hroma-vanādija tērauda ar hroma pārklājumu | Apstiprināt |  |  |  |
| 16. | Izolācija saskaņā ar standartu (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Apstiprināt |  |  |  |
| 17. | Marķējums atbilstoši standarta prasībām (atbilstoši p.2.1. prasībām). | Apstiprināt |  |  |  |
| 18. | Darba virsma | Divpadsmit stūru |  |  |  |
| 19. | Pievienojums, collās | 1/2 |  |  |  |
| 20. | Muciņu izmēri, mm | 10, 12, 13, 14, 17,19, 21 |  |  |  |
| 21. | Muciņas garums, mm | 40-60 |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)