TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0403.9xx v1

**Sprūdatslēga spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.0403.901 Sprūdatslēga 13 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Nr.0403.902 Sprūdatslēga 17 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 2. | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 3. | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 4. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarts** |  |  |  |  |
| 5. | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 6. | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;

attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 7. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 8. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
| **Tehniskās prasības** |  |  |  |  |
| 9. | Izgatavota no hroma vanādija tērauda | Atbilst |  |  |  |
| 10. | Izolācija atbilstoši 5. punkta standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| 11. | Marķējums atbilstoši 5. punkta standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| 12. | Sešu vai divpadsmit stūru darba virsma ar sprūda mehānismu | Atbilst |  |  |  |
| 13. | Darba virsma paredzēta uzgriežņiem – 13; 17 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 14. | Atslēgas garums diapazonā no 110 – 220 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)