TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0405.003 v1

**Soma instrumentiem, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Nr.0405.003 Soma instrumentiem, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību  |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC |  |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formats,• izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix• ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā,• attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | UV izturīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | No mitruma neuzsūcoša poliestera materiāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Pilnīgi izolēts | Abilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Somā paredzēt vietu instrumentiem un aprīkojumam |  |  |  |  |
|  | Izolējošā PVC lenta | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošais paklājs ar līpslēdzēju vai cita veida aizdari | 6 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošais paklājs | 6 gab. |  |  |  |
|  | EPL kailvada "Ω" tipa izolējošā uzlika | 16 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošās uzlikas EPL izolatoriem. (starpbalstos) | 8 gab. |  |  |  |
|  | Kopņu izolējošā uzlika | 3 gab. |  |  |  |
|  | Ķīlis dzīslu atdalīšanai izolēto vadu sistēmās | 1 gab. |  |  |  |
|  | Ķīlis vadu dzīslu atdalīšanai ar gropi | 2 gab. |  |  |  |
|  | Aprīkojuma paklājs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Somā paredzēt atsevišķus slēgtus nodalījumus instrumentiem |  |  |  |  |
|  | Fiksācijas ciešais knaģis (izolējošā materiāla nostiprināšanai) | 10 gab. |  |  |  |
|  | Fiksācijas aptverošais knaģis (izolējošā materiāla stiprināšanai) | 10 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošie uzgaļi | 16 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošās uzlikas drošinātājiem (NH-00) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošās uzlikas drošinātājiem (NH-1, NH-2, NH-3) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Izolējošās drošinātāju lūpu uzlika | 3 gab. |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)