TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0405.005 v1

**Koferis instrumentiem, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Nr.0405.005 Koferis instrumentiem, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formats,• izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix• ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā,• attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | UV izturīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | No mitruma neuzsūcoša materiāla ar rokturi pārnēsāšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Koferī paredzēt labi pārredzamas vietas instrumentiem  |  |  |  |  |
|  | Muciņas īsās | 10 gab. |  |  |  |
|  | Muciņas garās | 10 gab. |  |  |  |
|  | Izolētās atslēgas ar 12 stūru gredzena darba virsmu | 9 gab. |  |  |  |
|  | Pilnībā izolēts spaiļu turētājs | 1 gab. |  |  |  |
|  | T veida atslēga ar ½” pievienojumu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolētas radziņatslēgas | 9 gab. |  |  |  |
|  | Izolēts āmurs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolēta dinamometriskā atslēga ar sprūda mehānismu un 1/2 “ pievienojumu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolēta atslēga ar sprūda mehānismu un 1/2 pievienojumu. | 1 gab. |  |  |  |
|  | Muciņu pagarinājums īsais | 1 gab. |  |  |  |
|  | Muciņu pagarinājums garais | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolēts spaiļu turētājs ar skrūvējamu savienojumu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Knaibles vadu satveršanai ar pagarinātu virsmu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Knaibles vadu satveršanai | 1 gab. |  |  |  |
|  | Kombinētas stangas izolētas ar atsegtu darba virsmu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolēts metāla zāģis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Izolētas kabeļu šķēres | 1 gab. |  |  |  |
|  | GVL vadu knaibles | 1 gab. |  |  |  |
|  | Skrūvgrieži elektromontieru | 7 gab. |  |  |  |
|  | Izolētas seškantes ar 1/2 “ pievienojumu | 4 gab. |  |  |  |
|  | Krustveida gala atslēga | 1 gab. |  |  |  |
|  | Knaibles vadu dzīslu noņemšanao | 1 gab. |  |  |  |
| **Instrumentu kastes izmēri** |  |  |  |  |
|  | Komplekta kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt, mm | 500x500x500 |  |  |  |
|  | Ja koferis sastāv no vairākām daļām, tām jābūt savstarpēji savienojamām/sastiprināmām transportēšanas stāvoklī. | Norādīt informāciju |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)