TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0405.503 v1

Nevadoša vinča, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV / Non-conductive ratchet hoist, using for live work up to 20 kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of materials and country of manufacturing) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 0405.503 Vinča izolēta (lentveida stropes bloks), 1.5 t, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 k/ Isolated ratchet hoist (sling block), 1.5 t, using in live work up to 20 kV [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu / Specify type reference [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts / The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) /  Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt informāciju/ Specify value |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas / Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request), calendar days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas standartam EN IEC 61318:2021 Spriegumaktīvs darbs. Instrumentu, ierīču un iekārtu defektu novērtēšanas un veiktspējas verifikācijas metodes vai ekvivalents / Comply with European standard EN IEC 61318:2021 Live working – Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst / Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās / Original instructions for use in the following languages | LV vai EN / LV or EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Darba temperatūra / Working temperature | -25°C – +35 °C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Vinča lietojama spriegumaktīvam darbam līdz 20 kV ar dielektrisko cimdu metodi / Hoist can be used for live work up to 20 kV with the dielectric glove method | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Sprūdrata vinčas mehānisms / Ratchet type hoist | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Pievilkšanas mehānisma pamatā tekstila lenta / Hoist with webbing puller mechanism | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Vinčas abos galos metāla āķi ar noslēgmehānismu / Hoist fitted with metal safety hooks | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Sprūdmehānismam iespējams pārslēgt pievilkšanas, atlaišanas un noturēšanas funkciju / The ratchet mechanism can be switched for pull, release and hold function | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vinčas rokturis no nevadoša materiāla / Insulated operating handle | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vinčas pievilkšanas slodze ne mazāka par 1500 kg / Working load limit of the haoist greater than 1500 kg. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai/ If a value is specified, the tender may have the specified or higher value, if the value has symbol “<” or “≤”, the specific value/parameter of the tender should correspond to the meaning of the symbol, if the range of values “–” is specified, it should be ensured that the tender covers the entire required range of values (may be lower than the lower value of the range and higher than the highest value of the range), if a limit value “÷” is specified, it should be ensured that the tender corresponds to any value within the value limit [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta datnes nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos/ Specify the exact source of the technical information (title and page of submitted document) to ensure compliance to provided information. Compliance with the technical parameters will be checked also in the documents mentioned in the "Documentation" section [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ AS "Sadales tīkls" materials category number and name [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/cods)/ Specify full product type designation (model name/reference/code) [↑](#footnote-ref-4)