TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0406.002 v1

Spailes turētājs pilnībā izolēts, spriegumaktīviem darbiem līdz 1kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0406.002 Spailes turētājs pilnībā izolēts, spriegumakt.d. līdz kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2012 Darbs zem sprieguma. Rokas instrumenti lietošanai līdz 1000 V maiņstrāvai un 1500 V līdzstrāvai | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Pilnīgi izolēts | Atbilst |  |  |  |
|  | Izgatavots no poliamīda un stikla šķiedras sakausējuma | Atbilst |  |  |  |
|  | UV izturīga | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Garums | 0.2÷0.25 m |  |  |  |
|  | Svars | 0.1÷0.2 kg |  |  |  |
|  | Turētāja darba virsmas izmērs | 13 mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)