TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0409.002 v1

Birste ar maināmu pozīcijas leņķi, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV/ Brush with adjustable position angle, for dust cleaning live work up to 1 kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
| 1. 1. | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
| 1. 2. | Nr. 0409.002 Birste ar maināmu pozīcijas leņķi, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2)/ Brush with adjustable position angle, for dust cleaning live work up to 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify full producēt type designation |  |  |  |
| 1. 3. | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the producēt, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| 1. 4. | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija, u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the producēt (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| 1. 3. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Sample delivery time for technical evaluation (on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
| 1. 4. | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018)/ Conform the Standard LVS NE 60900:2018 Live working – Hand tools for use up tuo 1000V AC and 1500V DC (IEC 60900:2018) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
| 1. 5. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| 1. 6. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN/ LV or EN |  |  |  |
| 1. 7. | Tipa apstiprinājuma sertifikāts/ Type-approval certificate | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environment conditions** |  |  |  |  |
| 1. 8. | Minimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature | ≤ -5°C |  |  |  |
| 1. 9. | Maksimālā darba temperatūra/ Maximum operating temperature | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Tehnical information** |  |  |  |  |
| 1. 10. | Uzgaļa garums/ Nozzel lenght | 135 – 155 mm |  |  |  |
| 1. 11. | Birstes izmērs/ Brush size | 40 – 60 mm |  |  |  |
| 1. 12. | Uzgaļa pievienojuma diametrs atbilstošs putekļu sūcēja lokanās caurules pievienojumam. / The diameter of the nozzle connection correspondes to the connection of the hose of the vacuum cleaner. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Prasības konstrukcijai/ Requirements for design** |  |  |  |  |
| 1. 13. | Pilnībā izolēts/ Fully insulated | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)