TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0409.014-023 v1

Sūkšanas uzgaļi un birstes, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ Suction nozzles and brushes for dust cleaning live work up to 20 kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.014 Sūkšanas uzgalis ar slīpu galu, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV [[2]](#footnote-2)/ 0409.014 Suction nozzle with bevelled end for dust cleaning live work up to 20 kV | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3)/ Type designation |  |  |  |
|  | 0409.015 Sūkšanas uzgalis stūriem, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.015 Suction nozzle for corners, for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.016 Sūkšanas uzgalis platais, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.016 Suction nozzle, wide, for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.017 Sūkšanas birste mazā taisnleņķa, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.017 Suction brush, small rectangular, for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.018 Sūkšanas birste garenā, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.018 Suction brush elongated for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.019 Sūkšanas birste V veida, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.019 Suction brush V-shaped for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.020 Sūkšanas birste apaļveida, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.020 Suction brush round for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.021 Sūkšanas birste turbo (izolatoriem), putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.021 Suction brush turbo (for insulators) for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.022 Sūkšanas uzgalis platais neizolēts, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.022 Suction nozzle, wide, uninsulated for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.023 Cauruļu tīrīšanas birste, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ 0409.023 Pipe cleaning brush for dust cleaning live work up to 20 kV | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the producēt, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija, u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the producēt (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Sample delivery time for technical evaluation (on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | LVS EN 61477:2009 Darbs zem sprieguma. Minimālās prasības darbarīkiem, ierīcēm un iekārtām un to izmantošanai/ LVS EN 61477:2009 Live working – Minimum requirements for the utilization for the tools, devices and equipment | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60743:2014 Darbs zem sprieguma. Instrumentu, iekārtu un ierīču terminoloģija/ LVS EN 60743:2014 Live working – Terminology for tools, equipement and devices | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Izolējošo sūkšanas uzgaļu un tīrīšanas birstēm darba spriegums 24 kV. Visiem minētajiem elementiem jābūt veiktai izolācijas pārbaudei ar paaugstinātu spriegumu atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas instrukcijām un **atbilstošam darbu veikšanai saskaņā ar EN 50110-1 standarta prasībām/** Insulating suction nozzles and cleaning brushes operating voltage 24kV. All these elements must be subjected to an insulation test with high voltage in accordance with the manufacturer’s instructions and to **the appropriate work in** **accordance with the requirements of standard EN 50110-1** | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Elementu pārbaudes protokolus jāiesniedz kopā ar piedāvājumu/ Element test reports must be submitted with the offer | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jānorāda izolācijās pārbaudes veicējs/ The offer must include insulation test performer | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN/ LV or EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts/ Type-approval certificate | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environment conditions** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature | ≤ +5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Maximum operating temperature | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Sūkšanas uzgaļu un birstu savienojumi/ Suction nozzles and brushes connections** |  |  |  |  |
|  | Sūkšanas uzgaļi un birstes (no p.2. līdz p.11.) savienojamas ar caurulēm, kuras aprakstītas Tehniskajā specifikācijā Nr. TS 0409.003-013/ Suction nozzles and brushes connections with pipes which are described in Technical specification Nr. TS 0409.003-013 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

2.3. 4. 5. 6. 7.  8. 

9.  10. 

11. 

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)