TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0409.024 v1

Paklājs putekļu tīrīšanas aprīkojuma novietošanai, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV/ Carpet for placing dust celaning equipment for live working up to 20 kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 0409.024 Paklājs putekļu tīrīšanas aprīkojuma novietošanai, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 20 kV [[2]](#footnote-2)/ 0409.024 Carpet for placing dust celaning equipment for live working up to 20 kV | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3)/ Type designation |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the producēt, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija, u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the producēt (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001/ Compliance with the factory quality and management Standard ISO 9001 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environment conditions** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature  | ≤+5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Maximum operating temperature  | ≥+30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |   |  |  |  |
|  | Platums/ Width | 1400 – 1700mm |  |  |  |
|  | Garums/ Length | 2600 – 3000mm |  |  |  |
|  | UV staru noturība/ UV resistance | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Mitruma necaurlaidīga sintētiska materiāla lokans paklājs, uz kura iespējams novietot aprīkojumu, lai to pasargātu no mitruma un netīrumiem/ Flexible mat made of moisture-proof synthetic material, on which the equipment can be placed to protect it from moisutre and dirt. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

**Attēliem ir informatīvs raksturs/ The image is informative**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)