TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0413.006 v1

Sprieguma indikators līdz 1 kV, vienpola

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0413.006 Sprieguma indikators līdz 1 kV, vienpola [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 61010-2-033:2012 Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-033.daļa: Īpašās prasības mājas apstākļos un profesionālai lietošanai paredzētiem rokas multimetriem un citām tīkla sprieguma mērierīcēm (IEC 61010-2-033:2012) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 61326 -1:2013 Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61326-1:2012) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ +5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni (atbilstoši EN50470-1) | IP40 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts spriegumam līdz 1 kV | Atbilst |  |  |  |
|  | Jūtīguma diapazons AC | 200-1000V |  |  |  |
|  | Izolācijas klase | CAT IV |  |  |  |
|  | Kopējais garums | 140 – 175 mm |  |  |  |
|  | Vizuālā un akustiskā indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar “ON/Off” slēdža funkciju | Atbilst |  |  |  |
|  | Enerģijas avots 2xAAA tipa baterijas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)