TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0604.001 v1

**Ģenerators pārvietojamais benzīna, 1 fāzes**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0604.001 Ģenerators pārvietojamais benzīna, 1 fāzes [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt  |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IS/ISO 8528-2 (2005) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2006/42/CE | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2006/95/CE | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2004/108/CE | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 97/68/CE | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2005/88/CE | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formats• izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix• ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā• attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts EMC tests | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -15ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | Maksimālais trokšņa līmenis | 95 dBA |  |  |  |
|  | **Dzinēja parametri** |  |  |  |  |
|  | Degviela | Benzīns |  |  |  |
|  | Dzinēja darba tilpums | Līdz 200 cm3 |  |  |  |
|  | Degvielas tvertnes ietilpība | Ne mazāk kā 6 litri |  |  |  |
|  | Dzinēja tips | Četrtaktu ar gaisa dzesēšanu |  |  |  |
|  | Vārstu novietojums | OHV |  |  |  |
|  | Aizdedzes sistēma | Elektroniska |  |  |  |
|  | Starteris | Rokas |  |  |  |
|  | Eļļas līmeņa aizsardzība | Atbilst |  |  |  |
|  | **Elektriskie parametri** |  |  |  |  |
|  | Frekvence | 50 Hz |  |  |  |
|  | Spriegums |  1 faze,230 V |  |  |  |
|  | Maksimālā jauda | 3,0 – 3,5 kVA |  |  |  |
|  | Pievienojuma rozetes | 16A, 250V, IP54 |  |  |  |
|  | Pievienojuma rozešu skaits | 2 gab. |  |  |  |
|  | **Ģeneratora parametri** |  |  |  |  |
|  | Ģeneratora tips | Bezsuku |  |  |  |
|  | Sprieguma regulēšana | Atomātiska sprieguma regulēšana (AVR) |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni (atbilstoši EN 50470-1) | IP23 |  |  |  |
|  | **Piegādes komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Aprīkots ar riteņiem un rokturiem ērtai pārvietošanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Centralizēts vadības panelis | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas kopējas svars | Ne vairāk kā 45 kg |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)