**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0914.001 v1**

**Aizsargprofils kabelim/ Protection profile for cable lines**

| **NrNo** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/**  **Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | 0914.001 Aizsarglenta kabelim, plastmasas/  Plastic protection profile for cable lines [[2]](#footnote-2) | Norādīt informāciju/ Specify [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | 15 darba dienas/ working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 61386 Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem/ According standart LVS EN 61386 Conduit systems for cable management | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | LEK 049 “Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības"/ According LEK 049 "Low and medium voltage cable lines. Main technical requirements" | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās /Original instructions for use in the following languages | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Pie materiāla piegādes sekojošā valodā/  Original instructions for use in language by supply | LV |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras apakšēja robeža/ Lower operating temperature limit | -30 °C |  |  |  |
|  | Darba temperatūras augšēja robeža/ Upper operating temperature limit | +40 °C |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas temperatūra/ Installation temperature | >-15 °C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Biezums/ Thickness, mm | 2 |  |  |  |
|  | Lentas platums/ Width, mm | 125 |  |  |  |
|  | Plastmasas izstrādājuma pazemes kabeļu aizsargprofils no HDPE, guldīšanai zemē, lokans (ruļļos), ar nolocītām malām, sarkanā krāsā, mehāniski izturīgs/ HDPE Plastic profile product for underground cable protection with folded edges, red colour, mechanically resistant(delivered in rolls) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Ekspluatācijas laiks, gadi/ Lifetime, years | >40 |  |  |  |
|  | 1 piegādes vienības garums/ Delivery unit lenght, m | 50 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)