**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0914.1xx v1**

**Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta/ Technical specification, Cable protection cover at pole**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0914.100 Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta/ Cable (d>40mm) protection cover at pole [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 0914.101 Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta, metāla | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 0914.102 Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta, metāla | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | EN ISO 9223 Metālu un to sakausējumu korozija. Atmosfēras kodīgums. Klasifikācija, noteikšana un novērtēšana/ EN ISO 9223 Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība/ EN ISO 14713-1: 2017 Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati / Technical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 vides kategorija ne zemāk kā "C3"/ EN ISO 14713-1:2017 environmental category not less than “C2” | Atbilst/ Confirm  |  |  |  |
|  | EN ISO 12944-1:2017 kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/ EN ISO 12944-1:2017 service life not less than “H” | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Kabeļu aizsagprofila materiāls cinkots tērauds/ Cable protection cover material is galvanized steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Kabeļu aizsargprofila materiāla biezums, mm/ Cable protection cover material thickness, mm | $\geq $1 |  |  |  |
|  | Garums, m/ Length, m | $\geq $2.5 |  |  |  |
|  | Stiprināšanas metode pie balsta; komplektā visas detaļas piestiprināšanai, izņemot naglas / skrūves/ Fixation method on the pole; complete with all parts, except nails / screws  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Piestiprināšanas cauruma diametrs, mm/ Fixation hole diameter, mm | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Piestiprināšanas caurumu skaits katrā aizsargprofila pusē/ Number of fixation holes on the protection cover both sides | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Zemējuma pievienojuma caurums, d=10mm/ Earthing connection hole, d=10mm  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs/ An informative picture**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)