TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0931.xxx v1

Kabeļu kurpes 6-20kV/ 6-20kV Cable lugs

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0931.001 Kabeļu kurpe 20kV presējama 300 mm2/ 20kV Cable lugs, compression 300 mm2 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0931.002 Kabeļu kurpe 20kV presējama 500 mm2/ 20kV Cable lugs, compression 500 mm2 | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | EN 61238 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam EN 61238 vai ekvivalents esamība/ The declaration of conformity according EN 61238 or equivalent | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltages U0/U(Um), kV | 12/20(24) |  |  |  |
|  | Materiāls/ Material | Cu |  |  |  |
|  | Pārklājums/ Surface | Alvota/ Tin plated |  |  |  |
|  | Garenvirziena ūdensizturīga/ Longitudinal water-proof, | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Pielieto vadu dzīslām/ used for terminating conductors |  |  |  |  |
| 13.1. | Materiāls/ material  | Cu |  |  |  |
| 13.2. | Daudzstiepļu apaļš/ Round stranded | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Dzīslu šķērsgriezums/ Conductor cross sections mm2 |  |  |  |  |
| 14.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | 300 |  |  |  |
| 14.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | 500 |  |  |  |
|  | Kabeļkurpes cauruma diametrs/ Cable lug hole diameter, D, mm |  |  |  |  |
| 15.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | ≥13±0.5(M12) |  |  |  |
| 15.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | ≥13±0.5(M12) |  |  |  |
|  | Kabeļkurpes garums/ Cable lug lenght, L, mm  |  |  |  |  |
| 16.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-4)