
**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1102.006 v1**

**Vara kopnes 950A/ Coppery busbar 950A**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1102.006 Cu kopne 10x40 mm, 950 A, vienai spailei/ Cu busbar 10x40 mm, 950 A, for one connector **[[2]](#footnote-2)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information** | |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/  Operating ambient temperature range, ºC | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Pievienojuma vieta vienai spailei/ Connection places – for one connector | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): R1, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): R1, mm | 13 |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): R2, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): R2, mm | 13 |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): R3, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): R3, mm | 22 |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): minimālais kopnes biezums T, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): min thickness of busbar T, mm | 10 |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): platums W, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): width W, mm | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): garums L, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): lenght L, mm | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Kopnes izmērs (Attēls Nr.1): garums L1, mm/ Busbar dimensions (The image Nr.1): lenght L1, mm | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | I max, A | 950 |  |  |  |
|  | Kopne ar alvas pārklājumu/ Busbar- Tin plated copper | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ražotāja nosaukums kopnei/ Manufacturer’s designation or code on the busbar | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Saistītie materiāli/ Related materials** |  |  |  |  |
|  | TS 2108.006 v1 Kopņu spailes atdalītājiem, vidsprieguma un zemsprieguma transformatora izvadiem, kopnēm/  TS 2108.006 v1 Busbar connectors for disconectors, medium and low voltage transformer bushings |  |  |  |  |

#### Kopnes konstrukcija/ Busbar design:



**Attēls Nr.1/ The image Nr.1**

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)