TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1201.009 v1

Kravas nostiprināšanas ķēde ar spriegotāju

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1201.009 Kravas nostiprināšanas ķēde ar spriegotāju [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 12195-3:2003Ierīces kravas nostiprināšanai ceļu transportlīdzekļos - Drošība - 3.daļa: Nostiprināšanas ķēdes | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst. Jābūt aprīkotai ar identifikācijas plāksni |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija**  |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) |  Kravas nostiprināšanas ķēde ar āķiem galos un vītnes spriegotāju. Vītnes spriegotāja konstrukcija paredzēta uzstādīšanai jebkurā ķēdes posmā. |  |  |  |
|  | Metāla klase | 8 klase |  |  |  |
|  | Diametrs | 8 mm |  |  |  |
|  | Vītnes spriegotājs | Ar sviru, gājiens 200 mm |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.2.prasībām) | 3.5 m |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)