TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1201.10x v1

Saites kravu stiprināšanai

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1201.101 Kravas saite, 6 m , platums 50 mm[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1201.102 Kravas saite, 10 m, platums 50 mm | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | 1201.103 Kravas saite, 6 m, platums 35 mm | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | 1201.104 Kravas saite, 5 m , platums 25 mm | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | 1201.105 Vieglo kravu saite, 3 m, platums 25 mm | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 12195-2:2003 Ierīces kravas nostiprināšanai ceļu transportlīdzekļos - Drošība - 2.daļa: Mākslīga materiāla tīklveida stiprinājumi  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija ar saitē iešūtu identifikācijas zīmi | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.12.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.12.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija stropēm** |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) | Divdaļīgā kravu nostiprināšanas saite ar sprūdrata mehānisma sprādzi. Nav paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.3.prasībām) | Divdaļīgā kravu nostiprināšanas saite ar sprūdrata mehānisma sprādzi. Nav paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.4.prasībām) | Divdaļīgā kravu nostiprināšanas saite ar sprūdrata mehānisma sprādzi. Nav paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.5.prasībām) | Divdaļīgā kravu nostiprināšanas saite ar sprūdrata mehānisma sprādzi. Nav paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.6.prasībām) | Lenta neliela smaguma kravu nostiprināšanai ar tērauda atsperes sprādzi. Nav paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Materiāls | Poliesters |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.2.prasībām) | 5.5 + 0.5 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.3.prasībām) | 9.5 + 0.5 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.4.prasībām) | 5.5 + 0.5 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.5.prasībām) | 4.5 + 0.5 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.6.prasībām) | 3 m |  |  |  |
|  | Platums (atbilstoši p.2.prasībām) | 50 mm |  |  |  |
|  | Platums (atbilstoši p.3.prasībām) | 50 mm |  |  |  |
|  | Platums (atbilstoši p.4.prasībām) | 35 mm |  |  |  |
|  | Platums (atbilstoši p.5.prasībām) | 25 mm |  |  |  |
|  | Platums (atbilstoši p.6.prasībām) | 25 mm |  |  |  |
|  | Saites savilkšanas spēki (atbilstoši p.2.prasībām) | STF 350 daN SHF 50 daN |  |  |  |
|  | Saites savilkšanas spēki (atbilstoši p.3.prasībām) | STF 350 daN SHF 50 daN |  |  |  |
|  | Saites savilkšanas spēki (atbilstoši p.4.prasībām) | STF 200 daN SHF 50 daN |  |  |  |
|  | Saites savilkšanas spēki (atbilstoši p.5.prasībām) | STF 200 daN SHF 50 daN |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.2.prasībām) | 4000 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.3.prasībām) | 4000 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.4.prasībām) | 2500 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.5.prasībām) | 1000 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.6.prasībām) | 600 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)