TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1201.20x v1

Siksnas vilkšanai

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1201.201 Siksna vilkšanai, 7 t [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1201.202 Siksna vilkšanai, 14 t | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1201.203 Siksna vilkšanai, 28 t | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 1492-2+A1:2009 Tekstilstropes. Drošums. 2. daļa: Universālās apaļstropes no mākslīgām šķiedrām | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) | Tehnikas vilkšanas apaļšķiedras siksna ar cilpām galos. Nav paredzēta kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.3.prasībām) | Tehnikas vilkšanas apaļšķiedras siksna ar cilpām galos. Nav paredzēta kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.4.prasībām) | Tehnikas vilkšanas apaļšķiedras siksna ar cilpām galos. Nav paredzēta kravas celšanai |  |  |  |
|  | Saites materiāls | Poliestera |  |  |  |
|  | Garums un marķējums | 6 m atbilstoši CSN p.194. |  |  |  |
|  | Saites platums (atbilstoši p.2.prasībām) | 50 mm |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.3.prasībām) | 60 mm |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.4.prasībām) | 100 mm |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.2.prasībām) | 7000 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.3.prasībām) | 14 000 kg |  |  |  |
|  | Trūkšanas slodze (atbilstoši p.4.prasībām) | 28 000 kg |  |  |  |
|  | Aprīkotas ar identifikācijas zīmi | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)