TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1201.40x v1

Rinķveida stropes

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1201.401 Rinķveida stropes, 1m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1201.402 Rinķveida stropes, 2m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1201.403 Rinķveida stropes, 3m 2000 kg | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1201.404 Rinķveida stropes, 3m 3000 kg | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1201.405 Rinķveida stropes, 4m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 1492-4+A1:2009 Tekstilstropes. Drošums. 4.daļa: Universālās ceļamstropes no dabisko un mākslīgo šķiedru trosēm | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija ar saitē iešūtu identifikācijas zīmi | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.12.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.12.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija stropēm** |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) | Rinķveida stropes ar aizsargapvalku.Paredzētas kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.3.prasībām) | Rinķveida stropes ar aizsargapvalku.Paredzētas kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.4.prasībām) | Rinķveida stropes ar aizsargapvalku.Paredzētas kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.5.prasībām) | Rinķveida stropes ar aizsargapvalku.Paredzētas kravas celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.6.prasībām) | Rinķveida stropes ar aizsargapvalku.Paredzētas kravas celšanai |  |  |  |
|  | Materiāls | Mākslīgā škiedra |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.2.prasībām) | 1 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.3.prasībām) | 2 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.4.prasībām) | 3 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.5.prasībām) | 3 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.6.prasībām) | 4 m |  |  |  |
|  | Celtspēja (atbilstoši p.2.prasībām) | Taisni 1000 kg |  |  |  |
|  | Celtspēja (atbilstoši p.3.prasībām) | Taisni 2000 kg |  |  |  |
|  | Celtspēja (atbilstoši p.4.prasībām) | Taisni 2000 kg |  |  |  |
|  | Celtspēja (atbilstoši p.5.prasībām) | Taisni 3000 kg |  |  |  |
|  | Celtspēja (atbilstoši p.6.prasībām) | Taisni 6000 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)