TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1203.30x v1

Ķēžu stropes 4 zaru

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1203.301 Ķēžu strope, 4 zar, 1.5 m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1203.302 Ķēžu strope, 4 zaru, 2.5 m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 818-4+A1:2008 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 4.daļa: Štropes. 8.kvalitātes klase | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 818-4+A1:2008 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 4.daļa: Štropes. 8.kvalitātes klase | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst. Jābūt aprīkotai ar identifikācijas plāksni |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija stropēm** |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) |  4 zaru ķēžu stropes, aprīkotas ar gredzenu un standarta āķi ar fiksatoru. Paredzēts kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.3.prasībām) | 4 zaru ķēžu stropes, aprīkotas ar gredzenu un standarta āķi ar fiksatoru. Paredzēts kravu celšanai |  |  |  |
|  | Metāla klase | 10 klase |  |  |  |
|  | Diametrs | 6 mm |  |  |  |
|  | Celtspēja | 3.2 t (pie 90⁰) 2.0 t (pie 120⁰) |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.2.prasībām) | 1.5 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.3.prasībām) | 2.0 m |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)