TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.023 v1

Nerūsējošā tērauda nagla stabu koksnes marķējumam/ Wood pole marking plate nail

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 1301.023 Nerūsējošā tērauda nagla KBR marķējuma stiprināšanai pie balsta / Stainless steel nail for wood pole marking plate  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | LVS EN 14592 Koka konstrukcijas. Apaļtapas tipa sastiprinātāji.Prasības/ Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 1995 Koka konstrukciju projektēšana/ Design of timber structures | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 10088-3 Nerūsējošie tēraudi. 3.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgiem tēraudu pusfabrikātu izstrādājumiem, stieņiem, stieplēm, profiliem un spožiem izstrādājumiem/ Stainless steels. Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija/ Declaration of conformity | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nagla paredzēta – marķēšanas plāksnītes piestiprināšanai. Metode pneimatiskā pistole BOSTITCH F21PL-E Cloueur pneumatique 21°. Padeves sistēma kasete naglas leņķis 21 ͦ kasetes garums 170mm/ The nail is intended for attaching a marking plate. Method pneumatic gun BOSTITCH F21PL-E Cloueur pneumatique 21 °. Feed system cassette nail angle 21 ͦ cassette length 170mm.  | Atbilst / Compliant |  |  | Jāsaskaņo ar KBR mizošanas iecirkņa meistaru |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Materiāls – nerūsējošais tērauds A-2  | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Naglas garums/ Nail length, mm | 50 |  |  | Jāsaskaņo ar KBR mizošanas iecirkņa meistaru |
|  | Diametrs/ Diameter, mm | 3.1 |  |  |  |
|  | Kasete paredzēta pneimatiskai pistolei ar leņķi 21 ͦ | Jā/Yes |  |  | Jāsaskaņo ar KBR mizošanas iecirkņa meistaru |
|  | Kasetes garums/ Nail cassett length, mm | 170 |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | ≥30 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-1)