**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.100 v1**

**Ciparu vai burtu ieliktnis H25 operatīvajam apzīmējumam/ Insert for numbers or letters H25 for operative sign**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 1301.100 Simboli - izcirsti metālā, h=25mm, sliedei/ Symbols – cutted in metal, h=25mm, for rail [[2]](#footnote-2)  | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Pie materiāla piegādes lietošanas instrukcija sekojošā valodā/ When material delivered user manual in following language | LV |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Materiāls metāls/ Material metal | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Teksta simbola augstums, mm/ Text symbol heigth, mm | 25 |  |  |  |
|  | Ieliktņa biezums, mm/ Thickness of insert, mm | ≥0.5 |  |  |  |
|  | Ieliktņa izmēri platums, mm/ Width of insert, mm | 20-25 |  |  |  |
|  | Ieliktņa izmēri augstums, mm/ Heigth of insert, mm | 47 |  |  |  |
|  | Ieliktņa metāla krāsa, signāldzeltena RAL 1003/ Insert metal colour, signalyellow RAL 1003 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Teksta simbols izcirsts plāksnē/ Text symbol cutted in metal | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Paredzēts ārtipa uzstādīšanai, UV noturīgs/ For outdoor installation, UV resistant | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Griezuma vietām jābūt pārklātām ar pretkorozijas pārklājumu/ Cut places must be covered with anti-corrosion coating | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izturīgs pret ķimikālijām (koksnes konservantu Koppers.eu celcure C4 vai ekvivalents)/ Resistant to chemicls (wood preservative Koppers.eu celcure C4 or equivalent) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Krāsas noturība, gadi/ Colour persistance, years | >25 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)