**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.102-106 v1**

**Ciparu vai burtu ieliktņu H25 sliede 4; 5; 6; 7; 8 simboliem/ Rail for number or letter insert H25, 4; 5; 6; 7; 8 symbols**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 1301.102 Sliede 4 simboliem (h25)/ Rail for 4 symbols (h25) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[2]](#footnote-2) |  |  |  |
|  | 1301.103 Sliede 5 simboliem (h25)/ Rail for 5 symbols (h25) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.104 Sliede 6 simboliem (h25)/ Rail for 6 symbols (h25) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.105 Sliede 7 simboliem (h25)/ Rail for 7 symbols (h25) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.106 Sliede 8 simboliem (h25)/ Rail for 8 symbols (h25) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Pie materiāla piegādes lietošanas instrukcija sekojošā valodā/ When material delivered user manual in following language | LV |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / + 40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Sliedes materiāls metāls/ Rail material metal | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Sliedes metāla biezums, mm/ Thickness of rail, mm | ≥0.5 |  |  |  |
|  | Sliede saderīga ar ieliktņa izmēriem H25 **(TS 1301.100 )** / Rail compatible with insert dimensions H25 **(TS 1301.100 )** | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Sliedes atliektās malas augstums, mm / Rail postponed side heigth, mm | ≥5 |  |  |  |
|  | Sliedes galos urbumi/ Holes at rail ends | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs, mm/ Hole diameter, mm | 4 |  |  |  |
|  | Urbuma centra attālums no malas, mm/ Hole center distance from side, mm | ≥6 |  |  |  |
|  | Urbuma centra attālums līdz ieliktnim, mm/ Hole center distance till insert, mm | ≥6 |  |  |  |
|  | Urbuma un griezuma vietām jābūt pārklātām ar pretkorozijas pārklājumu/ Hole and cutted places must be with anti-corrosive coating | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturing year | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Viens sliedes gals aizspiests/aizpresēts/ One end of rail is suppressed | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Teksta novietojums sliedē, horizontāls/ Text alignment in rail horizontal | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Sliedes garums nogriezts atbilstoši simbolu skaitam/ Rail length cutted according to symbol quantity | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izturīgs pret ķimikālijām (koksnes konservantu Koppers.eu celcure C4 vai ekvivalents)/ Resistant to chemicls (wood preservative Koppers.eu celcure C4 or equivalent) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Sliedes krāsa, melna/ Rail colour, black | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Paredzēts ārtipa uzstādīšanai, UV noturīgs/ For outdoor installation, UC resistant | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izstrādājums elastīgs jebkuros laika apstākļos un temperatūrā -20 ºC/ +35 ºC, kas ļauj produktu piestiprināt pie izliektas virsmas ar diametru d > 210mm/ Product is elastic in any weather conditions and temperature -20 ºC/ +35 ºC, which allows to attach producēt to arched surface with diameter d>210mm | Jā/ Yes |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)