**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION** **Nr. TS 1301.200 v1**

**Brīdinājuma zīme "Bīstami, elektrība ar logo", ārtipa/ Warning sign "Danger electricity with a logo", outdoor**

| **Nr./****No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the product and the country of manufacturing of the product) | Norādīt informāciju/ Specify information  |  |  |  |
|  | 1301.200 Brīdinājuma zīme "Bīstami, elektrība ar logo" stiprināma uz balsta, ārtipa, plastikāta/ Warning sign - "Danger electricity with a logo", plastic, outdoor[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks/ Term of delivery of a sample for technical evaluation | 15 darba dienas/ 15 business days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |
|  | LVS 446 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 9001 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  |  ISO 1183-1 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas temperatūra/ Installation temperature;°C | >-10 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Materiāls - atmosfēras iedarbības (temperatūras, UV starojuma) izturīga, elastīga plastmasa, iespējams apliekt ap balstu (saglabā elastību līdz -5°C). Materiālam un pārklājumam pēc uzstādīšanas ir jāsaglabā tā informatīvā funkcija vismaz 20 gadus/ Material - atmospheric impact (temperatures, UV radiation) resistant, flexible plastic, can be bent around a pole (maintains flexibility to -5°C). Material and coating shall maintain their information function for minimum 20 years | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Biezums: ≥ 1.0 mm/ Thickness: ≥ 1.0 mm | ≥ 1.0 mm |  |  |  |
|  | Stūros caurumi D=4 mm/ Holes in corners D=4 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow)/ Sign background color - yellow (RAL 1003 Signal Yellow) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Brīdinājuma zīme papildināta ar AS Sadales tīkls logo un kontaktinformāciju, atbilstoši informatīvajam attēlam punktā Nr 24/ The warning sign has been supplemented with the logo of AS Sadales tīkls and phone number, in accordance with the informative picture in clause 24 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls - plastikāts/ Base material - plastic | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums / Material density, g/cm³ | 1.4-1.46 |  |  |  |
|  | Plakāta izmēri, 151x157x151mm/ Poster size, 151x157x151mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Trijstūra zīmes izmēri 120x120x120mm/ Triangle sign size, 120x120x120mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar sietspiedes tehnoloģiju vai līdzvērtīgu/ Product made by applying the screen printing or equivalent technology | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izturīgs pret ķimikālijām (koksnes konservantu Koppers.eu celcure C4 vai ekvivalents)/ Resistant to chemicls (wood preservative Koppers.eu celcure C4 or equivalent) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  |  Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV iedarbības/ The product with a protective coating providing protection against the environment and UV impact | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturing year | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā – 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Eventual colour change of the Product during operation - 2 years – 0%; 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls/ Informative picture | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-3)