**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.3xx v1**

**Apzīmējums - drošinātāja nomināls, uzstādīšanai uz balsta drošinātājslēdža / Label of fuse rating for pole fuse switch**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1301.300 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 25A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 25A**[[2]](#footnote-3)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1301.301 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 35A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.302 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.303 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.304 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.305 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.306 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.307 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.308 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.309 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 200A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.310 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 225A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.311 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 250A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.312 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 315A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.313 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 355A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 355A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.314 Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A/ Label of fuse rating for Pole fuse switch; 400A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriāla ražotājam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management system requirements (producer of raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 1183-1:2012 Plastmasas. Neporainu plastmasu blīvuma noteikšanas metodes/ Conformity to ISO 1183-1:2012 Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati / Technical data** |  |  |  |  |
|  | Izmēri, g x p x b, mm/ Dimension, l x h x w, mm | 145 x 60 x 3 |  |  |  |
|  | Attālums starp urbumiem plāksnes stiprināšanai, mm/ Distance between holes for fixing the plate, mm | 127 |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs, mm/ Drill diameter, mm | 6.5 - 7 |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma foni:Fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow) vai zilsUzrakstu krāsa: melna vai baltaSigns backgrounds color: Yellow (RAL 1003 Signal Yellow) or blue. Font color: Black or white | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Burtu-ciparu augstumu 50 mm/ Letter-number height 50 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls plastikāts/ Material: plastic | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums, g/cm³ / Material density, g / cm³ | >0.9 |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē (piem. ar ražotāja uzlīmi) / Raw material is identified at factory (f eg -by manufacturer sticker) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar sietspiedes tehnoloģiju vai gravēšanu/ Product made using silk screen printing or engraving technology | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV iedarbības/ End product covered with protective cover which protects against environment and UV radiation | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturing year | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā - 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Possible colour change for producēt during operation time in 2 years 0%, in 5 years <10%  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)