TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.4xx v1

Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža/ Label of feeder for pole fuse switch

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | 1301.400 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1”/ Label of feeder for pole fuse switch; “1” **[[2]](#footnote-3)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1301.401 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2”/ Label of feeder for pole fuse switch; “2” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.402 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3”/ Label of feeder for pole fuse switch; “3” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.403 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4”/ Label of feeder for pole fuse switch; “4” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.404 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5”/ Label of feeder for pole fuse switch; “5” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.405 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6”/ Label of feeder for pole fuse switch; “6” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.406 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7”/ Label of feeder for pole fuse switch; “7” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.407 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8”/ Label of feeder for pole fuse switch; “8” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.408 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9”/ Label of feeder for pole fuse switch; “9” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days  | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards**[[4]](#footnote-5) |  |  |  |  |
|  | ISO 9001 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | ISO 1183-1 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Izmēri, g x p x b, mm/ Dimension, l x h x w, mm | 64 x 64 x 3 |  |  |  |
|  | Attālums starp urbumiem plāksnes stiprināšanai, mm/ Distance between holes for fixing the plate, mm | 44 |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs, mm/ Drill diameter, mm | 6.5 - 7 |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow) vai zils Uzrakstu krāsa: melna vai balta Signs backgrounds color: Yellow (RAL 1003 Signal Yellow) or blue. Font color: Black or white | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Burtu-ciparu augstumu 50 mm/ Letter-number height 50 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls plastikāts/ Material: plastic | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums, g/cm³ / Material density, g / cm³ | >0.9 |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē (piem. ar ražotāja uzlīmi)/ Raw material is identified at factory (f eg -by manufacturer sticker) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar spiedes tehnoloģiju vai gravēšanu/ Product made using silk screen printing or engraving technology | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV iedarbības/ End product covered with protective cover which protects against environment and UV radiation | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified manufacturing year | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa produktam, ekspluatācijas laikā: 2 gados – 0%; 5 gados < 10%Possible change of colour during exploitation: in 2 years – 0%; in 5 years <10% | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-5)