TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1301.4xx v1

Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža/ Label of feeder for pole fuse switch

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | 1301.400 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1”/ Label of feeder for pole fuse switch; “1” **[[2]](#footnote-3)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1301.401 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2”/ Label of feeder for pole fuse switch; “2” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.402 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3”/ Label of feeder for pole fuse switch; “3” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.403 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4”/ Label of feeder for pole fuse switch; “4” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.404 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5”/ Label of feeder for pole fuse switch; “5” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.405 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6”/ Label of feeder for pole fuse switch; “6” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.406 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7”/ Label of feeder for pole fuse switch; “7” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.407 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8”/ Label of feeder for pole fuse switch; “8” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 1301.408 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9”/ Label of feeder for pole fuse switch; “9” | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days  | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriāla ražotājam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management system requirements (producer of raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 1183-1:2012 Plastmasas. Neporainu plastmasu blīvuma noteikšanas metodes/ Conformity to ISO 1183-1:2012 Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Izmēri, g x p x b, mm/ Dimension, l x h x w, mm | 64 x 64 x 3 |  |  |  |
|  | Attālums starp urbumiem plāksnes stiprināšanai, mm/ Distance between holes for fixing the plate, mm | 44 |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs, mm/ Drill diameter, mm | 6.5 - 7 |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow) vai zils Uzrakstu krāsa: melna vai balta Signs backgrounds color: Yellow (RAL 1003 Signal Yellow) or blue. Font color: Black or white | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Burtu-ciparu augstumu 50 mm/ Letter-number height 50 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls plastikāts/ Material: plastic | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums, g/cm³ / Material density, g / cm³ | >0.9 |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē (piem. ar ražotāja uzlīmi)/ Raw material is identified at factory (f eg -by manufacturer sticker) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar spiedes tehnoloģiju vai gravēšanu/ Product made using silk screen printing or engraving technology | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV iedarbības/ End product covered with protective cover which protects against environment and UV radiation | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar izgatavošanas gadu/ Product is identified manufacturing year | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa produktam, ekspluatācijas laikā: 2 gados – 0%; 5 gados < 10%Possible change of colour during exploitation: in 2 years – 0%; in 5 years <10% | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)