

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr.** **TS 1303.006-008 v1**

**Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs) ar uzlīmi, 2.2 m/ Informative, buried in a ground pole (picket pole) with sticker, 2.2 m**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija. General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1303.006 Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m/ Picket pole 2.2m with information about Protection zone 1m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1303.008 Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1.5m/ Picket pole 2.2m with information about Protection zone 1.5m | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriālam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management systems – Requirements. (raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība Ministru kabineta noteikumi Nr.982 Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika (izskats). Links: <https://likumi.lv/doc.php?id=149302>/ Conformity to regulation of Minister Cabinet Nr. 982 “Protection zone determination metodics for infrastructure of energetic objects. Links: <https://likumi.lv/doc.php?id=149302> | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Pie materiāla piegādes lietošanas instrukcija sekojošā valodā/ When material delivered user manual in following language | LV |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -40/ +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Stabiņa krāsa/ Pole colour | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Biezums, mm/ Thickness, mm | ≥ 5.0 |  |  |  |
|  | Cepurīte melna/ Black hat | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Staba garums ar cepurīti 2200mm±50mm/ Poel length with hat 2200mm±50mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Cepurītes garums 200mm±50mm/ Hat length 200mm±50mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Enkurs 200mm x D16mm/ anchor 200mm x D16mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Staba un cepurītes šķērsgriezuma A-A izmēri 100mm±5mm x 90±5mm, stūri un skaldnes noapaļotas/ Pole and cross section A-A dimensions 100mm±50mm x 90±5mm, edges and skeleton rounded | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Kabeļu līnijas piketa stabs un tā elementi izgatavoti no UV starojuma izturīga HDPE (high density polyethilene)/ Cable line picket pole and its elements manufactured form UV persistent HDPE (high density polyethilene) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Cepures piestiprināšanai izmanto kniedi, vai līdzīgi/ Hat fixation made from rivet or similar | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Uzlīmes tehniskās prasības/ Sticker technical requirements** |  |  |  |  |
|  | Līmplēves biezums(bez aizsargpapīra un līmes), mm/ Adhesive film thickness(without protective paper and adhesive), mm | ≥ 0.07 |  |  |  |
|  | Materiāls kalandrēta vinila plēve/ Material calendered vinyl membrane | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Adhēzija/liptspēja metāla virsmai, kg/cm/ Adhesion/adhesive strength to metal surface, kg/cm | >0.7 |  |  |  |
|  | Trijstūra zīmes izmēri 120x120x120mm/ Triangle dimensions 120x120x120 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow)/  Sign painting background - yellow for sign (RAL 1003 Signal Yellow) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fona krāsu panāk ar atbilstošu toņa izejmateriāla - līmplēves izmantošanu/ Background colour is achieved with appropriate tone raw material | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Stabiņa augša aplīmēta ar signalizējošu uzlīmi RAL 1003 tonī, kopējais uzlīmes augstums 200mm/ Poles top is pasted with signal sticker in RAL 1003 tone, sticker overall heigth 200mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Uzlīmes izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Sticker raw material is identifiable with manufacturers sticker – mambrane on workpiece. | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar sietspiedes tehnoloģiju vai līdzvērtīgu/ Product manufactured with silk screen printing technology or similar | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV iedarbības/ End producēt is covered with protective layer, which protects against environment and UV effect | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Materiāls identificējams ar izgatavošanas gadu/ Material is identifiable with production year | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa produktam, ekspluatācijas laikā - 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Possible colour change for product during operation time in 2 years 0%, in 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls- informācija trijstūrī(1303.006 Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m)/ Informative picture- information in triangle(Picket pole 2.2m with information about Protection zone 1m):  C:\Users\zliparts\AppData\Local\Temp\notesFB5294\7.png | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls- informācija trijstūrī(1303.008 Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1.5m)/ Informative picture- information in triangle (Picket pole 2.2m with information about Protection zone 1.5m):  C:\Users\zliparts\AppData\Local\Temp\notesFB5294\6.png | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ Informative image



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)