**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1304.005 v1**

**Brīdinājuma zīme "Bīstami, elektrība" 120 mm, iekštelpu/ Warning sign "Danger electricity" 120 mm, indoor**

| **Nr./** **No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the product and the country of manufacturing of the product) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1304.005 Bīstami, elektrība, 120 mm, uzlīme/ Danger electricity 120 mm, sticker [[2]](#footnote-2)  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” (izskats)/ Compliance with Standard LVS 446 “Safety signs and signal colouring used for fire safety and civil protection" (appearance) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriālam)/ Compliance with standard ISO 9001. Requirements of the quality management system (raw materials) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas temperatūra/ Installation temperature | >+10 °C |  |  |  |
|  | Temperatūras un mitruma izmaiņu izturīga, elastīga uzlīme. Materiālam un pārklājumam pēc uzstādīšanas ir jāsaglabā tā informatīvā funkcija vismaz 20 gadus/ Ambient impact (temperature variations and humidity) resistant, flexible sticker Material and coating shall maintain their information function for minimum 20 years | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Līmplēves biezums(bez aizsargpapīra un līmes) , mm/ Adhesive film thickness(without protective paper and adhesive), mm | ≥ 0.07 |  |  |  |
|  | Materiāls kalandrēta vinila plēve/ Material laminated vinyl film | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Līmplēves noturība, gadi/ Adhesive film resistance, years | ≥8 |  |  |  |
|  | Adhēzija/liptspēja metāla virsmai kg/cm/ Adhesion to metal surface, kg/ cm | >0.7 |  |  |  |
|  | Izmēri 120x120x120 mm/ Size, 120x120x120 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Brīdinājuma zīme papildināta ar AS "Sadales tīkls" logo un kontaktinformāciju, atbilstoši informatīvajam attēlam punktā Nr 21/ The warning sign has been supplemented with the logo of AS "Sadales tīkls" and phone number, in accordance with the informative picture in clause 21 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma:Fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow), attēls - melns/ Sign colour background:Background: yellow (RAL 1003 Signal Yellow), image color - black | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fona krāsu panāk ar atbilstošu toņa izejmateriāla - līmplēves izmantošanu/ The background colour is achieved by using the raw material, i.e. adhesive film of a corresponding colour | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Saderība (Adhēzija) ar cinkota metāla, krāsotām, plastikāta izstrādājumu virsmām/ Adhesion to galvanised metal, painted, plastic surfaces | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Raw materials can be identified at the production site by means of the manufacturer's sticker, i.e. film on a prepared base | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāls identificējams izgatavošanas gadu/ The material can be identified by year of manufacturing  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā – 2 gados – 0%; 5 gados <10% / %/ Eventual colour change of the Product during operation - 2 years – 0%; 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)