**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1304.005 v1**

**Brīdinājuma zīme "Bīstami, elektrība" 120 mm, iekštelpu/ Warning sign "Danger electricity" 120 mm, indoor**

| **Nr./** **No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the product and the country of manufacturing of the product) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1304.005 Bīstami, elektrība, 120 mm, uzlīme/ Danger electricity 120 mm, sticker [[2]](#footnote-2)  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | LVS 446 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 9001 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas temperatūra/ Installation temperature | > +10 °C |  |  |  |
|  | Temperatūras un mitruma izmaiņu izturīga, elastīga uzlīme. Materiālam un pārklājumam pēc uzstādīšanas ir jāsaglabā tā informatīvā funkcija vismaz 20 gadus/ Ambient impact (temperature variations and humidity) resistant, flexible sticker Material and coating shall maintain their information function for minimum 20 years | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Līmplēves biezums(bez aizsargpapīra un līmes) , mm/ Adhesive film thickness(without protective paper and adhesive), mm | ≥ 0.07 |  |  |  |
|  | Materiāls kalandrēta vinila plēve/ Material laminated vinyl film | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Līmplēves noturība, gadi/ Adhesive film resistance, years | ≥8 |  |  |  |
|  | Adhēzija/liptspēja metāla virsmai kg/cm/ Adhesion to metal surface, kg/ cm | >0.7 |  |  |  |
|  | Izmēri 120x120x120 mm/ Size, 120x120x120 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Brīdinājuma zīme papildināta ar AS "Sadales tīkls" logo un kontaktinformāciju, atbilstoši informatīvajam attēlam punktā Nr 21/ The warning sign has been supplemented with the logo of AS "Sadales tīkls" and phone number, in accordance with the informative picture in clause 21 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma:Fons: dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow), attēls - melns/ Sign colour background:Background: yellow (RAL 1003 Signal Yellow), image color - black | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fona krāsu panāk ar atbilstošu toņa izejmateriāla - līmplēves izmantošanu/ The background colour is achieved by using the raw material, i.e. adhesive film of a corresponding colour | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Saderība (Adhēzija) ar cinkota metāla, krāsotām, plastikāta izstrādājumu virsmām/ Adhesion to galvanised metal, painted, plastic surfaces | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Raw materials can be identified at the production site by means of the manufacturer's sticker, i.e. film on a prepared base | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāls identificējams izgatavošanas gadu/ The material can be identified by year of manufacturing  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā – 2 gados – 0%; 5 gados <10% / %/ Eventual colour change of the Product during operation - 2 years – 0%; 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-4)