**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1304.009 v1**

**Drošības plakāts "Bīstami, elektrība” pārvietojams, ārtipa plastikāta/ Safety placard “Warning, Electricity”, movable, outdoor plastic**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 1304.009 Drošības plakāts 130x130 mm "Bīstami elektrība” pārvietojama, ārtipa plastikāta/ Safety placard 130x130mm “Warning, electricity”, movable, outdoor plastic[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | LVS 446 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. (izmēri), Links: <https://likumi.lv/doc.php?id=260769>/ Conformity to regulation of Minister Cabinet Nr. 1041 “Rules for obligate applicable energy standard, which determines electrical equipment operational orgnizatorical and technical safety requirements. Link: <https://likumi.lv/doc.php?id=260769> | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | ISO 1183-1 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | ISO 9001 vai ekvivalents/ or equivalent) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Biezums, mm/ Thickness, mm | 2 |  |  |  |
|  | Augšējos stūros caurumi D=6 mm/ Holes in upper corners D=6mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma foni:  Fons: zīmei dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow)  Plakāts: balts/ Sign painting backgrounds: Backgraound: yellow sign (RAL 1003 Signal Yellow) Placard: white | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls plastikāts/ Base material plastic | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums, g/cm³ / Density of material, g/cm³ | 1.4-1.46 |  |  |  |
|  | Plakāta izmēri, 130x130mm/ Placard dimensions, 130x130 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Trijstūra zīmes izmēri 120x120x120mm/ Triangle sign dimensions 120x120x120 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar sietspiedes tehnoloģiju vai līdzvērtīgu/ Product manufactured by silk screen printing technology or similar | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Raw material is identifiable with manufacturer’s sticker – mambrane on workpiece. | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV staru iedarbības/ End producēt is covered with protective layer, which protects against environment and UV beam effect | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Materiāls identificējams ar izgatavošanas gadu/ Material is identifiable with production year | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā - 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Possible color change for Product during operation time in 2 years 0%, in 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls/Informative picture: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

   When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) ((<http://www.european-accreditation.org/)>).  
    [↑](#footnote-ref-4)