**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1304.009 v1**

**Drošības plakāts "Bīstami, elektrība” pārvietojams, ārtipa plastikāta/ Safety placard “Warning, Electricity”, movable, outdoor plastic**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 1304.009 Drošības plakāts 130x130 mm "Bīstami elektrība” pārvietojama, ārtipa plastikāta/ Safety placard 130x130mm “Warning, electricity”, movable, outdoor plastic[[2]](#footnote-2)  | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” (izskats) / Conformity to LVS 446 “Safety signs and signal colouring used for fire safety and civil protection | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. (izmēri), Links: <https://likumi.lv/doc.php?id=260769>/Conformity to regulation of Minister Cabinet Nr. 1041 “Rules for obligate applicable energy standard, which determines electrical equipment operational orgnizatorical and technical safety requirements. Link: <https://likumi.lv/doc.php?id=260769> | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 1183-1:2019 Plastmasas. Neporainu plastmasu blīvuma noteikšanas metodes/ Conformity to ISO 1183-1:2019). Plastics –Methods for determining the density of non-secular plastics. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001. Kvalitātes pārvaldības sistēmas prasības. (izejmateriālam)/ Conformity to ISO 9001. Quality management systems – Requirements. (raw materials) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra/ operating ambient temperature; °C | -35 / +40 |  |  |  |
|  | Maksimālais Saules starojums stundas laikā uz horizontāli orientētām virsmas, skaidrā laikā, jūlija mēnesī tiešā; summārā; MJ/m²/ Maximum solar radiation during an hour on a horizontally oriented surface in clear weather conditions, in the month of July direct; overall; MJ/m² | 2.63; 3.06 |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Biezums, mm/ Thickness, mm | 2 |  |  |  |
|  | Augšējos stūros caurumi D=6 mm/ Holes in upper corners D=6mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zīmes krāsojuma foni:Fons: zīmei dzeltens (RAL 1003 Signal Yellow)Plakāts: balts/Sign painting backgrounds:Backgraound: yellow sign (RAL 1003 Signal Yellow)Placard: white | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls plastikāts/ Base material plastic | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums, g/cm³ / Density of material, g/cm³ | 1.4-1.46 |  |  |  |
|  | Plakāta izmēri, 130x130mm/ Placard dimensions, 130x130 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Trijstūra zīmes izmēri 120x120x120mm/ Triangle sign dimensions 120x120x120 mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Produkts izgatavots ar sietspiedes tehnoloģiju vai līdzvērtīgu/ Product manufactured by silk screen printing technology or similar | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Izejmateriāls identificējams ražotnē ar ražotāja uzlīmi - plēvi uz sagataves/ Raw material is identifiable with manufacturer’s sticker – mambrane on workpiece. | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Gala produkts pārklāts ar aizsargslāni, kas to pasargā no vides un UV staru iedarbības/ End producēt is covered with protective layer, which protects against environment and UV beam effect | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Materiāls identificējams ar izgatavošanas gadu/ Material is identifiable with production year |  Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Iespējamā krāsu izmaiņa Produktam, ekspluatācijas laikā - 2 gados – 0%; 5 gados <10%/ Possible color change for Product during operation time in 2 years 0%, in 5 years <10% | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Informatīvs attēls/Informative picture: | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) / Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)