**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1401.101 v1**

**Stieple, alumīnija 16 mm2, ALs16 (gaisvadu līnijas vada nosiešanai pie izolatora)/**

**nnealed aluminium wire 16mm2 (for connect the overhead line conductor to the neck of the insulator)**

| **Nr./** **No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/****Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | 1401.101 Stieple, alumīnija 16 mm2/ Annealed aluminium wire 16mm2[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check(on request) | Norādīt/Specify |  |  | **Iepirkumā nosaka** |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas standartam/ According Europe standard | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  |  Ražotāja deklarācijas par atbilstību standartam esamība/The declaration of conformity according to standard | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 |  |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  |  Korozijas izturīga alumīnija sakausējuma stieple/ Corrosion resistant aluminium alloy wire | Yes / Jā |  |  |  |
|  | Aluminija stieples 16 mm2 /Aluminium wire material 16mm2  | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Dedzināts (atlaidināts) alumīnijs, bez jebkāda formas atmiņas efekta/Annealed aluminum (that has no shape memory effect) | Yes / Jā |  |  |  |
|  | Stieples diametrs Ø 4.5±0.1mm/ Wire Diameter, Ø 4.5±0.1mm | Atbilst/Confirm |  |  |  |
|  | Piegādes vienības garums, (m)/ Delivery length for one unit, (m) | No 100m līdz 150 m / from 100m up to 150m |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [↑](#footnote-ref-3)