TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1501.005 v1

Mērlente (0,001m - 5m)

| **Nr.p.k.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots [[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Vispārīgās prasības** |  |  |  |  |
| 1.1 | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2 | 1501.005 Mērlente (0,001m - 5m) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3 | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 darba dienas |  |  |  |
| **2** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 2.1 | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs  Mērinstrumenta attēlam jābūt:   * ".jpg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Ir |  |  |  |
| 2.1 | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| **3** | **Galvenās tehniskās prasības** |  |  |  |  |
| 3.1 | Mērīšana no | 0.001 m |  |  |  |
| 3.2 | Mērīšana līdz | 5.000 m |  |  |  |
| 3.3 | Mērīšanas precizitāte | ±1mm |  |  |  |
| 3.4 | Gabarītu izmērs | ≤ (100x100x30) mm |  |  |  |
| 3.5 | Svars | ≤ 0.3 kg |  |  |  |
| **4** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1 | Minimāla darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
| 4.2 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)