TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1501.008 v1

Tālmērs lāzera (0,01m - 100m)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības**  |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1501.008 Tālmērs lāzera (0,01m - 100m) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 14 |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0 ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40 ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase | IP44 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
|  | Gabarītu izmērs | ≤ (15x10x5) cm |  |  |  |
|  | Maksimālais svars | ≤ 0.5 kg |  |  |  |
|  | Barošana (baterijas vai akumulatorbaterijas) | Ir |  |  |  |
| **Mērīšanas informācija** |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai nomērīt 0.05 m ar precizitāti | ≤ ± 0.005 m |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai nomērīt 100.00 m ar precizitāti | ≤ ± 0.05 m |  |  |  |
|  | Ja mērīšanas apgabals sadalīts diapazonos, tad diapazoni ir sadalīti vienmērīgi ar soli nelielāku par x10 | Atbilst |  |  |  |
|  | Pietuvināšanas funkcija – Optiskā vai digitālā displejā | Ir |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma, mīksta vai cieta | Ir |  |  |  |
|  | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
|  | Baterijas (atbilstoši standartam EN60086) | Ir |  |  |  |
| **Nebligātās prasības** |  |  |  |
|  | Akumulatorbaterija ar lādētāju | Ir |  |  |  |
|  | Atmiņas iespēja | 10 ieraksti |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra |  ≤ -10 ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +50 ºC |  |  |  |
|  | Palielināta aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)