TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1501.010 v1

Vadu augstuma mērītājs

| **Nr.****p.k.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-2)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-3)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgās prasības** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums, ražotnes atrašanās vieta un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | Nr.1501.010 Vadu augstuma mērītājs[[3]](#footnote-4) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[4]](#footnote-5) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN  |  |  |  |
|  | Prece apzīmēta ar CE zīmi (”Conformité Européen”) | Atbilst |  |  |  |
| **Galvenās tehniskās prasības** |   |  |  |  |
|  | Displejs ar ciparu indikāciju | Atbilst |  |  |  |
|  | Gabarītu izmērs | ≤ (30x20x10) cm |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 1 kg |  |  |  |
|  | Barošana | Baterijas |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai nomērīt vada augstumu 3.00 m ar precizitāti  | ≤ ± 0.03 m |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai nomērīt vada augstumu 15.00 m ar precizitāti | ≤ ± 0.1 m |  |  |  |
|  | Mērāma vada diametrs uz maksimālo augstumu | ≤ 12 mm |  |  |  |
|  | Mērāmo vadu daudzums, vismaz | 4 |  |  |  |
|  | Automātiska izslēgšana | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 1. .
 | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību. [↑](#footnote-ref-2)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-3)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-4)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-5)