TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1501.013 v1

**Binoklis**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1501.013 Binoklis[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | ≤15 |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Galvenās tehniskās prasības** |  |  |  |  |
|  | Palielinājums reizes | ≥ 7 |  |  |  |
|  | Objektīva diametrs (mm) | ≥ 50 |  |  |  |
|  | Svars (g) | ≤ 1 200 |  |  |  |
|  | Prizmas tips | Porro vai Roof |  |  |  |
|  | Lēcu stikli | BK7 vai BAK4 |  |  |  |
|  | Regulējama dioptrija | Atbilst |  |  |  |
|  | Centrālā fokusēšanas sistēma | Atbilst |  |  |  |
|  | Lēcas pārklātas ar pretatstarošanās slāni | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Mitrumizturība ūdensdrošs IPx7 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gumijas pārklājums triecienizturībai | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |  |  |  |
|  | Objektīva vāciņi | Atbilst |  |  |  |
|  | Okulāru vāciņi | Atbilst |  |  |  |
|  | Kakla siksna binoklim | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta datnes nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/kods) [↑](#footnote-ref-4)